Практическая работа 


 Цель работы
Сформировать умения по графическому моделированию топологий локальных компьютерных сетей средствами векторного рисования текстового процессора MS Word, закрепить знания о функционировании уровней моделей OSI/TCP-IP и принципах предотвращения коллизий в среде передачи данных.

 1. Краткий теоретический блок
1. Топология сети — это физическая или логическая геометрия размещения узлов и связей между ними:
· «Общая шина» (Bus): Все ПК подключены к одному общему кабелю. Высокая чувствительность к обрывам.
· «Звезда» (Star): Все устройства подключены к центральному коммутатору (Switch). Высокая надежность отдельных лучей.
· «Кольцо» (Ring): Данные передаются последовательно по замкнутому кругу.
· «Ячеистая» (Mesh): Каждый узел связан со всеми (или со многими) другими. Максимальная отказоустойчивость.
2. Сетевые модели:
· OSI (7 уровней): Физический, Канальный, Сетевой, Транспортный, Сеансовый, Представительский, Прикладной.
· TCP/IP (4 уровня): Сетевого доступа, Межсетевой, Транспортный, Прикладной.
3. Методы доступа к среде:
· CSMA/CD (Ethernet): Обнаружение коллизий в проводных сетях через прослушивание эфира и jam-сигнал.
· CSMA/CA (Wi-Fi): Избежание коллизий в радиоэфире через предварительное резервирование кадров (RTS/CTS).



 
Указания выполняются в редакторе MS Word с использованием встроенных инструментов векторной графики (Вставка ➔ Фигуры / SmartArt / Текстовое поле).












Задание 1. Графическое построение базах топологий (30 минут)
1. Создайте новый документ MS Word.
2. Используя стандартные фигуранты («Прямоугольник» — для ПК/серверов, «Овал» — для хабов/маршрутизаторов, «Линия/Стрелка» — для кабелей):
· Нарисуйте схему топологии «Общая шина» (4 ПК, 1 кабель, 2 терминатора на концах).
· Нарисуйте схему топологии «Звезда» (1 коммутатор в центре, 5 ПК по краям).
· Нарисуйте схему топологии «Кольцо» (4 ПК, соединенные последовательно по кругу).
3. Сгруппируйте элементы каждой схемы (ПКМ ➔ Группировать) для удобства перемещения.

Задание 2. Проектирование комбинированной схемы сети офиса (35 минут)
Спроектируйте схему локальной сети лаборатории колледжа, состоящую из следующих элементов:
· Маршрутизатор (Router) — узел выхода в WAN (Интернет).
· Коммутатор (Switch) — центральное устройство L2.
· Сервер баз данных (Server) и Сетевой принтер (Printer).
· 4 рабочих станции студентов (ПК-01 — ПК-04).
Требования к оформлению схемы:
1. Обозначьте типы соединительных кабелей (витая пара UTP Cat 5e — сплошная линия; оптоволокно — пунктирная).
2. Подпишите у каждого устройства его сетевые реквизиты в текстовом блоке:
· Имя устройства (например, ПК-01).
· IP-адрес (из подсети 192.168.1.0/24, например 192.168.1.10).
· MAC-адрес (например 00:1A:2B:3C:4D:01).










Задание 3. Анализ сетевого взаимодействия и моделей (15 минут)
Заполните в отчете аналитическую таблицу, сопоставив компоненты вашей схемы из Задания 2 с уровнями моделей OSI и TCP/IP:

	Элемент схемы
	Уровень OSI
	Уровень TCP/IP
	Используемый адрес / Протокол






3. Требования к оформлению отчета
Отчет сдается в формате файла MS Word (.docx).
Структура отчета:
1. Титульная шапка (Верхняя часть первой страницы):
· Наименование учебного заведения.
· Отчет по практической работе №1.
· ФИО студента: ________________________
· Учебная группа: ______________________
· Дата выполнения: _____________________
2. Основная часть:
· Вставленные схемы топологий (Задание 1 и Задание 2).
· Заполненая таблица сетевых моделей (Задание 3).
· Ответы на контрольные вопросы.
Жесткие параметры форматирования:
· Цвет текста: строго черный (Автоматический / RGB 0,0,0).
· Шрифт: Times New Roman.
· Размер шрифта (кегль): 14 pt (в таблицах допускается 12 pt).
· Межстрочный интервал: 1.5.
· Выравнивание текста: по ширине страницы.
· Абзацный отступ (красная строка): 1.25 см.










4. Критерии оценивания
· Оценка «5» (Отлично): все 3 задания выполнены в полном объеме, схемы аккуратны, правильно сгруппированы, IP/MAC-адресация корректна, соблюдены все требования к форматированию отчета (Times New Roman 14 pt, черный цвет), на контрольные вопросы даны развернутые ответы.
· Оценка «4» (Хорошо): Схемы построены, но имеются незначительные ошибки в адресации или мелкие нарушения в форматировании отчета (например, не везде выставлен гарнитур Times New Roman или абзацный отступ).
· Оценка «3» (Удовлетворительно): Выполнено только Задание 1 и часть Задания 2, схемы не сгруппированы, допущены грубые ошибки в сопоставлении уровней OSI, имеются заметные отклонения от правил форматирования.
· Оценка «2» (Неудовлетворительно): Схемы не построены или работа не сдана.


 5. Контрольные вопросы для защиты работы 
1. Вопрос: почему для построения схемы сети важно использовать группировку объектов?
2. Вопрос: чем отличается работа коммутатора от маршрутизатора при прохождении пакета на схеме из Задания 2?
3. Вопрос: Какой метод доступа (CSMA/CD или CSMA/CA) будет применяться, если мы добавим на схему беспроводную точку доступа Wi-Fi?

