Практическое занятие №15 Использование сервисных программ, настройка рабочего стола и системы: персонализация интерфейса, настройка панели управления, изменение системных параметров.
Цели занятия:
1. Ознакомиться с основными командами и инструментами для управления пакетами в Debian 11.
2. Научиться устанавливать новые программы.
3. Выполнить обновление системы с использованием стандартных инструментов.
4. Научиться изменять параметры рабочего стола с использованием стандартных инструментов графической среды в Linux (например, GNOME, KDE, XFCE) на примере Debian 11.
Теоретическая часть
Debian 11, также известный как "Bullseye", является последним стабильным релизом операционной системы Debian, которая является одним из старейших и наиболее уважаемых дистрибутивов в экосистеме Linux. Выпущенный в августе 2021 года, Debian 11 продолжает традицию Debian по стабильности, надежности и соблюдению принципов свободного программного обеспечения.
Ключевые особенности и аспекты Debian 11:
Управление пакетами: Debian 11 использует Advanced Package Tool (APT) для управления пакетами, который обеспечивает надежный и эффективный способ установки, обновления и удаления программных пакетов. APT упрощает разрешение зависимостей и обеспечивает стабильность системы путем управления зависимостями пакетов.
Выбор программного обеспечения: Debian 11 предлагает огромный выбор программных пакетов, охватывающих широкий спектр потребностей от базовых утилит до сред разработки, серверов и многого другого. Репозитории Debian содержат тысячи бесплатных и открытых программных пакетов, поддерживаемых и обновляемых разработчиками и участниками Debian.
Среды рабочего стола: Debian 11 поддерживает несколько сред рабочего стола, включая GNOME, KDE Plasma, Xfce, LXQt и другие. Пользователи могут выбрать предпочитаемую среду рабочего стола во время установки или установить дополнительные среды позже.
Интеграция systemd: Debian 11 полностью интегрирует systemd в качестве системы инициализации по умолчанию, предоставляя расширенные возможности для управления службами системы, ведения журналов и наблюдения за процессами.
Безопасность: Безопасность имеет высший приоритет в Debian 11, с регулярными обновлениями и патчами безопасности, предоставляемыми для критических уязвимостей. Использование инструментов, таких как AppArmor и SELinux, улучшает безопасность путем ограничения действий программ и снижения потенциального воздействия нарушений безопасности.
Совместимость: Debian 11 поддерживает совместимость с широким спектром аппаратных архитектур, что делает его подходящим для различных устройств, от персональных компьютеров до серверов, встраиваемых систем и многого другого.
Структура Debian Linux:
Ядро: В основе Debian Linux лежит ядро Linux, которое обеспечивает основные службы, такие как управление процессами, управление памятью, драйверы устройств и системные вызовы.
Иерархия файловой системы: Debian следует стандарту иерархии файловой системы (FHS), который определяет структуру каталогов и организацию файлов в системе Linux. Основные каталоги включают /bin (основные двоичные файлы), /etc (конфигурационные файлы), /home (домашние каталоги пользователей), /usr (программы пользователей), /var (переменные данные) и /lib (библиотеки).
Управление пакетами: Debian использует формат пакетов Debian (.deb) и систему управления пакетами APT для установки, обновления и удаления программных пакетов. Инструмент dpkg используется для установки отдельных .deb пакетов, в то время как APT управляет зависимостями пакетов и репозиториями.
Система инициализации: Debian традиционно использовал SysVinit в качестве системы инициализации, но Debian 11 использует systemd по умолчанию. Systemd инициализирует систему, управляет службами системы и обрабатывает события системы.
Среда рабочего стола: Debian поддерживает различные среды рабочего стола, каждая из которых имеет свой набор компонентов, таких как менеджеры окон, файловые менеджеры, панели систем и оболочки рабочего стола. Пользователи могут выбрать предпочтительную среду или установить несколько сред и переключаться между ними по мере необходимости.
Сетевые возможности: Debian включает утилиты и службы сетевой настройки для конфигурирования сетевых интерфейсов, управления сетевыми соединениями и активации служб, таких как DHCP, DNS и брандмауэр.
Безопасность: Debian включает меры безопасности, такие как права пользователей, списки контроля доступа (ACL), брандмауэр, криптографические инструменты и обновления безопасности, чтобы защитить систему и ее данные от несанкционированного доступа и злонамеренных атак.
В целом, Debian 11 предоставляет стабильный и универсальный дистрибутив Linux, подходящий для широкого спектра задач, от настольных вычислений до хостинга серверов и разработки встроенных систем. Его соблюдение принципов свободного программного обеспечения, обширный выбор пакетов и поддержка сообщества делают его популярным выбором среди пользователей и администраторов Linux.
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основная файловая структура Debian Linux, соответствующая стандарту иерархии файловой системы (FHS):
/bin: Этот каталог содержит основные исполняемые файлы (binaries), которые необходимы для загрузки системы и базовых операций. К ним относятся команды, доступные для всех пользователей, такие как ls, cp, mv и другие.
/boot: В этом каталоге содержатся файлы, необходимые для загрузки операционной системы, включая ядро Linux (vmlinuz), файлы конфигурации загрузчика и другие.
/dev: В этом каталоге расположены файлы, представляющие устройства в системе. Например, /dev/sda представляет первый жесткий диск, /dev/tty представляет терминал, и т. д.
/etc: Этот каталог содержит конфигурационные файлы для различных программ и сервисов, установленных на системе. Здесь можно найти файлы, определяющие настройки сети, пользователей, сервисов и многие другие параметры.
/home: В этом каталоге находятся домашние каталоги пользователей. Каждый пользователь имеет свой собственный подкаталог здесь для хранения личных файлов и настроек.
/lib и /lib64: Эти каталоги содержат библиотеки, используемые исполняемыми файлами в системе. /lib содержит библиотеки для 32-битных систем, а /lib64 - для 64-битных систем.
/media и /mnt: Эти каталоги используются для монтирования временных файловых систем и внешних устройств. /media обычно используется для автоматического монтирования устройств, таких как USB-флешки, в то время как /mnt предназначен для ручного монтирования файловых систем.
/opt: В этом каталоге располагаются дополнительные приложения, установленные вручную или сторонними инсталляторами. Каждое приложение обычно имеет собственный подкаталог в /opt.
/proc: Этот каталог представляет виртуальную файловую систему, которая содержит информацию о текущих процессах, загруженных модулях ядра, настройках ядра и другую системную информацию.
/root: Это домашний каталог пользователя root (администратора системы).
/sbin: Этот каталог содержит системные исполняемые файлы, необходимые для административных задач. Он содержит команды, доступные только администраторам системы.
/srv: Этот каталог содержит данные, специфические для служб и программ, запущенных на системе.
/sys: Этот каталог представляет другую виртуальную файловую систему, которая содержит информацию о конфигурации и состоянии ядра Linux.
/tmp: Временный каталог, используемый для хранения временных файлов, которые не должны сохраняться между перезагрузками системы.
/usr: Этот каталог содержит вторичные файлы, включая исполняемые файлы, библиотеки, заголовочные файлы и документацию, связанную с программами, установленными на системе.
/var: Этот каталог содержит переменные данные, такие как журналы системных событий (/var/log), временные файлы (/var/tmp), базы данных и другие изменяемые файлы, связанные с работой системы.
Процесс установки Debian
Во-первых у вас спросят, как вы хотите продолжить работать с этим диском. Вы можете выбрать графическую установку (Graphical install) или обычную установку (Install). Я буду использовать графическую установку:
[image: Установка Debian
1 Шаг]
Дальше настраиваем язык и раскладку клавиатуры:
[image: Установка Debian
2 Шаг][image: Установка Debian
3 Шаг][image: Установка Debian
4 Шаг][image: Установка Debian
5 Шаг]
После выбора языка и раскладки клавиатуры, начнется загрузка компонентов. А также будет произведена попытка определить параметры сети по dhcp. Если в вашей сети есть dhcp сервер, то параметры сети система получит автоматически:
[image: Установка Debian
6 Шаг]
Придумаем имя компьютера:
[image: Установка Debian
7 Шаг]
А имя домена можете оставить пустым:
[image: Установка Debian
8 Шаг]
Придумаем пароль суперпользователя «root»:
[image: Установка Debian
9 Шаг]
Создадим своего пользователя и придумаем ему имя и логин. Поставьте логин и пароль «oper»
[image: Установка Debian
10 Шаг][image: Установка Debian
11 Шаг]
Придумаем пароль для нового пользователя:
[image: Установка Debian
12 Шаг]
Укажем часовой пояс:
[image: Установка Debian
13 Шаг]
Дальше начнется разметка дисков. Сейчас пойдем по простому сценарию, а в последующих уроках мы научимся создавать разделы. При разметки диска укажем: «Авто — использовать весь диск«:
[image: Установка Debian
14 Шаг]
Выберем диск для разметки (у нас он один):
[image: Установка Debian
15 Шаг]
При разметки диска укажем: «Все файлы в одном разделе«:
[image: Установка Debian
16 Шаг]
Закончим разметку диска:
[image: Установка Debian
17 Шаг]
Запишем изменения на диск:
[image: Установка Debian
18 Шаг]
Начнется установка базовой системы:
[image: Установка Debian
19 Шаг]
Затем установщик предложит нам просканировать другой диск. Но нам это делать не нужно:
[image: Установка Debian
20 Шаг]
Укажем расположение репозитория (что это такое разберем в следующих уроках):
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21 Шаг][image: Установка Debian
22 Шаг]
Затем нужно указать адрес вашего HTTP-прокси, но если в вашей сети он не используется, то оставьте это поле пустым:
[image: Установка Debian
23 Шаг]
Начнётся настройка менеджера пакетов apt (что это такое вы узнаете в следующих уроках):
[image: Установка Debian
24 Шаг]
А после у нас спросят, хотим ли мы участвовать в опросе популярности пакетов. Я укажу — «нет»:
[image: Установка Debian
25 Шаг]
Затем запустится «Выбор и установка программного обеспечения»:
[image: Установка Debian
26 Шаг]
Выберем компоненты которые сразу установятся в нашу систему. Выбираем окружение рабочего стола, GNOME и стандартные утилиты. По факту они будут стоять по умолчанию.
[image: Установка Debian
27 Шаг]
Продолжится установка системы:
[image: Установка Debian
28 Шаг]
После чего установщик предложит установить загрузчик GRUB (про него также поговорим на следующих уроках) в MBR. Здесь нужно согласиться:
[image: ]
А затем укажите диск, на который нужно установить GRUB:
[image: ]
Опять продолжится установка:
[image: ]
В конце концов завершим установку системы:
[image: ]
Первый вход в систему
После перезагрузки мы вначале увидим меню загрузчика GRUB:
[image: ]
После полной загрузки система спросит ваш логин и пароль:
Практическая часть
Запускаем нашу операционную систему через VirtualBox, использовать мы будет простую систему Linux под названием Debian 11.
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После запуска система попросит ввести пароль от системы , важно чтобы вы запомнили пароли от пользователей.
Пользователь oper1 его пароль oper
Пользователь root его пароль root
Заходим под oper , нас встречает рабочий стол , первое что на понадобится это терминал, для этого заходим по пути указанному на картинке.
[image: ]
Терминал Debian, является универсальным способом общения пользователя с машиной, отдавая ему различные команды.
Допустим введем команду :
1. Проверьте текущую версию системы:
lsb_release -a
[image: ]
Тем самым вы видите версию вашей ОС, то есть вам не надо как в windows, лезть в компьютер и открывать систему и информацию о ней.
Теперь при запуске системы лучше сделать обновление репозиториев.
2. Обновление списка репозиториев
Выполните команду для обновления списка доступных пакетов:
sudo apt update
[image: ]
Система обрабатывает каждую команду, тем самым мы с вами видим, что она запрещает выполнения команды, так как у пользователя oper нет прав суперпользователя, для этого зайдем под админкой не меняя пользователя, в терминал впишем команду su, она уже запросит пароль от пользователя root, но когда вы вводите пароль он не отображается в целях безопасности, но спокойно вводится.
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Теперь вы видите, что вы зашли под root и можете выполнить прошлую команду установки пакетов. Тут вы уже можете не писать sudo, а достаточно написать apt update.
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Далее давайте установим сервисные программы для работы с Debian
Установите необходимые программы для поддержки интерфейсов:
· Установите htop для мониторинга процессов:
sudo apt install htop 
· Установите curl для работы с веб-запросами:
sudo apt install curl 
· Установите git для работы с системами управления версиями:
sudo apt install git
[image: ]
[image: ]
На какие-то программы система спрашивает разрешение и тут просто можно нажать Enter
[image: ]
Так же есть две важные команды которые тоже нужно использовать.
Обновление системы
Обновите пакеты до актуальной версии:
sudo apt upgrade 
Полное обновление системы (при необходимости)
Если требуется обновление до новой версии системы, выполните:
sudo apt full-upgrade
Так же у нас существую команды отчистки системы, они удаляют устаревшие пакеты и временные файлы.
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
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Теперь давайте проверим актуальность установленных программ.
Введите команду в терминал 
curl --version
А потом  git --version и проверим их версии
[image: ]
[image: ]
Теперь проверим работу системы htop, просто введите название в терминал.
[image: ]
Описание интерфейса htop:
1. Верхняя панель:
1. CPU: Показывает загрузку процессора. Каждый цвет обозначает разные типы нагрузки (системная, пользовательская, приостановленная и т.д.).
2. Memory (Mem): Использование оперативной памяти. Отображается в мегабайтах.
3. Swap: Использование подкачки (swap). Также указывается в мегабайтах.
4. Tasks: Общее количество задач (процессов), количество потоков и запущенных процессов.
5. Load average: Средняя загрузка системы за последние 1, 5 и 15 минут.
6. Uptime: Время работы системы с момента последней загрузки.
2. Список процессов:
1. PID: Уникальный идентификатор процесса.
2. USER: Пользователь, запустивший процесс.
3. PRI/NI: Приоритет и nice-значение процесса.
4. VIRT/RES/SHR: Используемая память (виртуальная, резидентная и общая).
5. %CPU/%MEM: Процент использования процессора и памяти.
6. COMMAND: Команда или приложение, связанное с процессом.
3. Нижняя панель:
Содержит подсказки для горячих клавиш:
1. F1: Справка.
2. F2: Настройка интерфейса.
3. F3: Поиск процесса.
4. F4: Фильтрация процессов.
5. F5: Отображение процессов в виде дерева.
6. F6: Сортировка (по CPU, памяти и т.д.).
7. F9: Завершение (Kill) процесса.
8. F10: Выход из программы.
Практическое использование:
1. Мониторинг:
1. Следите за загрузкой CPU и памяти в верхней панели.
2. Просматривайте наиболее ресурсоёмкие процессы в таблице.
2. Поиск:
1. Нажмите F3 и введите название программы или команды (например, "gnome-shell"), чтобы найти конкретный процесс.
3. Завершение процесса:
1. Выберите процесс с помощью стрелок ↑ и ↓, нажмите F9, выберите сигнал (например, SIGTERM), чтобы завершить его.
4. Сортировка:
1. Нажмите F6 и выберите параметр сортировки, например, %CPU, чтобы увидеть процессы, нагружающие процессор.
5. Изменение приоритета:
1. Выберите процесс и нажмите F7 (снижение приоритета) или F8 (повышение приоритета).
Практическое задание:
1. Найдите процесс с наибольшей загрузкой CPU.
2. Установите для него новый приоритет (Nice).
3. Попробуйте завершить любой ненужный процесс.
4. Включите режим отображения дерева процессов (F5).
Теперь давайте настроем работу Рабочего стола, через стандартную утилиту GNOME.
1. Изменение фона рабочего стола
1. Щёлкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите "Изменить фон рабочего стола" (или аналогичное название в вашей среде).
2. Выберите изображение из предложенных вариантов или загрузите своё.
· Для этого нажмите кнопку "Добавить", выберите файл и примените.
3. Установите разные фоны для рабочего стола и экрана блокировки (если поддерживается).
2. Изменение темы оформления
1. Откройте "Настройки" → "Оформление" (или "Appearance").
2. Измените:
· Тему окон (например, светлая или тёмная тема).
· Иконки и стиль заголовков окон.
3. Убедитесь, что настройки применились ко всем элементам интерфейса.
3. Изменение панели задач (док-панели)
1. Щёлкните правой кнопкой мыши на панели задач и выберите "Настройки панели".
2. Настройте:
· Положение панели (сверху, снизу, слева, справа).
· Добавьте/удалите виджеты (часы, меню приложений, кнопка выключения).
3. Проверьте, как меняются панели при перетаскивании виджетов.
4. Изменение шрифта и размера текста
1. В "Настройках" откройте раздел "Шрифты".
2. Измените:
· Основной шрифт системы.
· Размер текста (увеличьте для удобства чтения).
· Гладкость шрифтов (антиалиасинг, субпиксельное сглаживание).
3. Примените изменения и посмотрите результат.
5. Настройка горячих клавиш
1. Перейдите в "Настройки" → "Клавиатура" → "Горячие клавиши".
2. Настройте комбинации для следующих действий:
· Переключение между рабочими столами.
· Открытие терминала.
· Блокировка экрана.
3. Примените настройки и протестируйте.
6. Добавление и настройка виджетов (если поддерживается)
1. Откройте "Настройки рабочего стола" или щёлкните правой кнопкой мыши по рабочему столу.
2. Добавьте виджеты:
· Часы.
· Прогноз погоды.
· Системный монитор (загрузка CPU, память и т.д.).
3. Переместите виджеты в удобное место.
7. Настройка разрешения экрана
1. Откройте "Настройки" → "Дисплей".
2. Измените:
· Разрешение экрана (например, 1920x1080).
· Частоту обновления экрана (60 Hz, 120 Hz и т.д.).
3. Примените настройки и проверьте, что изображение выглядит корректно.
Теперь установим модуль XFCE для настройки рабочего стола , так как GNOME стандартная утилита и не всем она подходит.
В терминал под админом введем команду:
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies
Запуститься процесс установки и выбираем в появившемся меню lightdm и жмем Enter
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После чего перезагружаем систему с помощью команды  sudo reboot.
Теперь при загрузке системы выбираем окружение XFCE как на картинке
[image: ]
Теперь интерфейс выглядит совершенно иначе и стал в разы удобнее, но ваша задача так же самостоятельно его настроить под работу
[image: ]
Ваша задача настроить рабочую область с помощью утилит которые есть в графическом интерфейс открывая приложения и меню настройки, вы можете настроить удобный для вас интерфейс.
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2.2. Настройка горячих клавиш
1. Откройте Настройки → Клавиатура → вкладка Сочетания клавиш приложения.
2. Добавьте комбинации клавиш:
· Открытие терминала:
· Команда: xfce4-terminal.
· Клавиши: Ctrl+Alt+T.
· Блокировка экрана:
· Команда: xflock4.
· Клавиши: Ctrl+Alt+L.
2.3. Настройка дисплея
1. Откройте Настройки → Дисплей.
2. Настройте:
· Разрешение экрана.
· Частоту обновления.
· Ориентацию экрана.
3. Нажмите Применить.
В Debian 11 многие базовые программы уже установлены по умолчанию, но ты можешь установить некоторые дополнительные, которые тебе могут быть полезны:
sudo apt install vim git curl wget nano
Практика с командами
Работа с файлами и каталогами
Создай новый каталог:
mkdir test_directroy
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Перейди в этот каталог:
cd example_directory
Создай новый файл:
touch example_file.txt
Посмотрите содержимое текущего каталога:
ls
2. Управление пакетами
Установи пакет, например, программу htop (утилита мониторинга системы):
sudo apt install htop
После установки, запусти htop:
htop
Посмотреть информацию о версии Debian:
cat /etc/debian_version
Работа с сетью
Проверь свое IP-адрес:
ip addr show
Попробуй пинговать какой-нибудь ресурс в Интернете:
ping google.com
Работа с пользователями и правами доступа
Создай нового пользователя:
sudo adduser новый_пользователь
Добавь этого пользователя в группу sudo (для предоставления прав администратора):
sudo usermod -aG sudo новый_пользователь
Переключись на нового пользователя:
su - новый_пользователь
Посмотреть текущего пользователя:
whoami
5. Управление службами
Проверь статус службы, например, ssh:
systemctl status ssh
Запусти или останови службу:
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl stop ssh
6. Работа с архивами
Создай архив из каталога:
tar -czvf archive.tar.gz directory_to_compress
Распакуй архив:
tar -xzvf archive.tar.gz
Мониторинг системы
Посмотреть информацию о процессоре:
cat /proc/cpuinfo
Посмотреть использование памяти:
free -h
Посмотреть информацию о дисках:
df -h
8. Журналы системы
Просмотреть последние сообщения из системного журнала
journalctl -xe
Посмотреть журналы ошибок:
dmesg | grep error
9. Управление процессами
Посмотреть список запущенных процессов:
ps aux
Найти и завершить процесс по имени или идентификатору:
kill [PID]
Посмотреть потребление ресурсов процессами в реальном времени:
top
Задания для самоконтроля
Общая сводка по заданиям:
Создание и просмотр текстового файла: 2 действия (создание файла и просмотр его содержимого).
Объединение нескольких файлов в один: 3 действия (создание файлов и их объединение).
Нумерация строк в файле: 3 действия (создание файла и просмотр его содержимого с нумерацией строк).
Поиск и вывод содержимого файла: 1 действие (поиск и вывод строк с заданным ключевым словом).
Определение типа файла: 2 действия (создание файлов и просмотр их содержимого для определения типа).
Создание копии файла: 1 действие (создание копии файла).
Обновление содержимого файла: 1 действие (добавление текста в существующий файл).
Объединение содержимого файлов и вывод на экран: 1 действие (объединение и вывод содержимого нескольких файлов).
Просмотр содержимого файлов конфигурации: 2 действия (просмотр содержимого файлов конфигурации).
Просмотр содержимого файлов журналов системы: 2 действия (просмотр содержимого файлов журналов).
Просмотр информации о ядерной версии: 1 действие (просмотр содержимого файла с информацией о ядре).
Просмотр содержимого файлов системной информации: 2 действия (просмотр информации о процессоре и памяти).
Просмотр списка устройств: 1 действие (просмотр списка устройств).
Создание директорий, папок и файлов с использованием nano:
Создание директории: 1 действие.
Создание 20 вложенных папок: 20 действий.
Создание 15 файлов с текстовым содержимым: 15 действий.
Задание 1: Создание и просмотр текстового файла
Создайте новый текстовый файл с помощью cat и перенаправления вывода в файл:
cat > new_file.txt
Введите несколько строк текста в файл и нажмите Ctrl + D, чтобы завершить ввод.
Просмотрите содержимое созданного файла с помощью cat:
cat new_file.txt
Задание 2: Объединение нескольких файлов в один
Создайте несколько текстовых файлов:
echo "Содержимое файла 1" > file1.txt
echo "Содержимое файла 2" > file2.txt
Объедините содержимое файлов в один файл с помощью cat:
cat file1.txt file2.txt > combined_file.txt
Просмотрите содержимое объединенного файла:
cat combined_file.txt
Задание 3: Нумерация строк в файле
Создайте текстовый файл с несколькими строками:
echo "Первая строка" > numbered_file.txt
echo "Вторая строка" >> numbered_file.txt
echo "Третья строка" >> numbered_file.txt
Выведите содержимое файла с нумерацией строк с помощью cat и опции -n:
cat -n numbered_file.txt
Задание 4: Конкатенация содержимого файлов и вывод на экран
Создайте несколько текстовых файлов.
Выведите содержимое всех созданных файлов на экран с помощью cat:
cat file1.txt file2.txt file3.txt
Задание 5: Использование cat для вывода содержимого файлов с номером строки и номером файла
Создайте несколько текстовых файлов.
Выведите содержимое каждого файла, добавив номер строки и номер файла перед каждой строкой:
cat -n file1.txt | sed "s/^/file1: /"
cat -n file2.txt | sed "s/^/file2: /"
# Продолжайте для остальных файлов
Задание 6: Поиск и вывод содержимого файла
Создайте несколько текстовых файлов, включающих в себя различные строки.
Используйте cat для поиска и вывода строк, содержащих определенное ключевое слово (например, "ключ"), из всех файлов в текущем каталоге:
cat * | grep "ключ"
Задание 7: Определение типа файла
Создайте несколько различных файлов разных типов (текстовый, бинарный и т. д.).
Используйте cat для просмотра содержимого каждого файла и определения их типов (например, текстовый или бинарный):
cat text_file.txt
cat binary_file.bin
Задание 8: Создание копии файла
Создайте текстовый файл с некоторым содержимым.
Используйте cat для создания копии этого файла:
cat original_file.txt > copied_file.txt
Задание 9: Обновление содержимого файла
Создайте текстовый файл с некоторым содержимым.
Используйте cat, чтобы добавить новый текст в конец файла:
cat >> existing_file.txt
Введите текст и нажмите Ctrl + D, чтобы сохранить изменения.
Задание 10: Объединение содержимого файлов и вывод на экран с помощью 
cat
Создайте несколько текстовых файлов.
Используйте cat для объединения содержимого всех файлов и вывода его на экран:
cat file1.txt file2.txt file3.txt
Задание 11: Просмотр содержимого файлов конфигурации
Просмотрите содержимое файла /etc/hostname, который содержит имя хоста вашей системы:
cat /etc/hostname
Просмотрите содержимое файла /etc/hosts, который содержит соответствия IP-адресов и имен хостов:
cat /etc/hosts
Задание 12: Просмотр содержимого файлов журналов системы
Просмотрите последние записи журнала системы из файла /var/log/syslog:
cat /var/log/syslog
Просмотрите последние записи журнала аварийной информации из файла /var/log/messages:
cat /var/log/messages
Задание 13: Просмотр информации о ядерной версии
Просмотрите содержимое файла /proc/version, который содержит информацию о версии ядра:
cat /proc/version
Задание 14: Просмотр содержимого файлов системной информации
Просмотрите содержимое файла /proc/cpuinfo, который содержит информацию о процессоре:
cat /proc/cpuinfo
Просмотрите содержимое файла /proc/meminfo, который содержит информацию о памяти:
cat /proc/meminfo
Задание 15: Просмотр списка устройств
Просмотрите содержимое файла /proc/devices, который содержит список устройств, доступных в системе:
cat /proc/devices
Задание 16: Создание директорий, папок и файлов с использованием nano
Создайте новую директорию с помощью команды mkdir:
mkdir practice_directory
Перейдите в созданную директорию:
cd practice_directory
Создайте вложенные папки, используя mkdir:
mkdir folder1
mkdir folder2
Перейдите в одну из вложенных папок (например, folder1):
cd folder1
Используйте редактор nano для создания нового текстового файла и ввода текста в него:
nano text_file1.txt
Внутри nano введите любой текст, а затем нажмите Ctrl + O, чтобы сохранить изменения, затем Enter, чтобы подтвердить имя файла, и Ctrl + X, чтобы выйти из редактора.
Вернитесь обратно в директорию practice_directory:
cd ..
Повторите шаги 4-5 для второй вложенной папки folder2 и создайте там новый текстовый файл text_file2.txt.
После выполнения этих шагов у вас будет создана структура директорий с двумя вложенными папками и в каждой из них будет создан текстовый файл с помощью редактора nano. Это позволит вам попрактиковаться в создании файловой структуры с использованием команд mkdir и создании файлов с помощью текстового редактора nano в Debian 11
Контрольные вопросы:
1. Какие команды используются для установки XFCE?
2. Как изменить тему оформления в XFCE?
3. Как добавить виджет на панель задач?
4. Где настраиваются горячие клавиши?
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HacTpoiika BpemeHu

ECAM HY>XXHOTO 4acOBOFO NOACA HET B CMIUCKE, TO BEPHUTECH K Wwary "Buibop A3biKa” K BeibepuTe CTpany, B
KOTOPOR UCNIONb3yeTcs TpebyeMbiit 4acoBOR NOAC (CTPaHy, B KOTOPOR Bbi XMBETE WNM CEAYAC HAXOAUTECH).

BbiGepuTe Yac0BOi NOSC:

Mocksa-01 - Kanununrpag

\
Mocksa+01 - Camapa
MockBa+02 - EKaTepuHbypr
MockBa+03 - OMck
MockBa+04 - KpacHoapck
MockBa+05 - MpKyTCcK
MockBa+06 - SIKyTCK
Mocksa+07 - BnaiMBoCToK
Mocksa+08 - Maranau
Mockea+09 - KamuyaTka

CHUMOK 3KpaHa | Bepuyteca | | Mpogonxuts
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Pa3mMeTka AuCKOB

MporpamMMa yCTaHoBKM MOXeET NPOBECTH BaC Yepe3 NPoLecc pasMeTku AKCKa (Npeanaras pa3ueie CTaHAApPTHbIE
cxeMbl) Ha pasaensl, NGO 3TO MOXHO cAenaTh BPy4Hylo. ECnu BLIDpaTh MCNONb30BaHKe MHCTPYMeHTa
YNpaBneHus pa3sMeTKoM, y Bac BCé paBHO byleT BO3MOXHOCTL No3Xe NOCMOTPeTh U NOANPaBUTL pe3ynbTaT.

ECnK BLIGPATh WCTIONb30BaHME WHCTPYMEHT YNPaBNeHUA Pa3MeTKOR BCero IKCKa, TO lanee Bac NONPOCAT
yKa3aTk HYXHBIA AHCK.

MeToz pasmerki:

ABTO - KCNONL30BaTh HaubONbLIEe CBOBORHOE MECTO
ABTK - KCMONL30BaTE BECh AWCK W HACTPOMTH LVM
ABTO - HCNONB30BaTh BECh AMCK € LWKPPOBaHHBIM LVM
Bpyunyio

CHMMOK 3KpaHa |

Bepuyteca | | Mpogonxuts
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Pa3mMeTka AuCKOB

3aMeTHM, 4TO BCe faHHbIe Ha BLIGPAHHOM AMCKe DYAYT CTEPTLI, HO He paHee YeM Bbl NOATBEpAWTE, HTO
REeACTBUTENILHO XOTHTE CAeNaTh HIMEHeHUS .

BHIGEPUTE AHCK ANS PSMETKH:

SCSI3 (o,

) (sda) - 17.2 GB QEMU QEMU HARDDISK

CHUMOK 3KpaHa | Bepuyteca | | Mpogonxuts
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Pa3mMeTka AuCKOB

BuIGpaHo ANA paIMeTKu:
SCSI3 (0,0,0) (sda) - QEMU QEMU HARDDISK: 17.2 GB

AucK MOXeT bbITh pa3MeyeH No ORHOM U3 CnefylomX cxeM. ECNM Bbl He 3HaeTe, 4To BbIbpaTh -- BbibupaiTe
nepeylo cxemy.

Cxema pasmeTki:

dainsl B onHoM pasaene (pekoMeHayeTCs HOBUYKaM)
OtaensHeii pa3nen ans /home

OTaensHele pasaenst ana /home, /var u ftmp

CHMMOK 3KpaHa |

Bepuyteca | | Mpogonxuts
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PasmMeTka AuCKOB

Ilepes BaMm CNMCOK HACTPOEHHBIX PA3AEN0B W MX TOYEK MOHTHPOBaHHS, BLIOEDUTE Pa3aen, YToBs! W3MEHHTb ero
HacTPOIiKM (TMN (alNOBOI CHCTEMBI, TOUKY MOHTMPOBAHUA 1 TaK Aanee), CBOBOAHOE MECTO, YTOBb CO3AATH HOBBIH
pasgen, nam yCTPOHCTBO, YTOObI CO34aTh Ha HEM HOBYIO TabnMLY Pa3fence.

ABTOMaTH4ecKan paiMerka

Hacrpo#ka nporpammuoro RAID

HacTpofika MeHefKepa NorHIeckux ToMos (LVM)
HacTpouTh Wwidposanwe Ans TOMOB

HacTpouTh TomMa iSCSI

¥ SCSI3 (0,0,0) (sda) - 17.2 GB QEMU QEMU HARDDISK
> #1 nepewin. 16.2GB f exta /

>  #5 norwsec.  LOGB f nonk noak

OTMEHUTL HIMEHeHUA Pa3nenos

33KOHYMTH PA3METKY W 3ANKCATH WIMEHEHMS Ha INCK

CHUMOK 3KpaHa Cnpaska BepHyThca MpoponxuTL
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Pa3mMeTka AuCKOB

ECNK BbI NPONOKMTE, TO UIMEHEHWS, NEPeYUCIEHHbIe HIKe, BYlyT 3aNuCaHbl Ha AMCKH. VMK XKe Bbl MoXeTe
caenath Bce MIMEHEHUA BPYUHYIO.

BHMMAHVE: 3Ta ONepalmn YHHITOXHT BCe [laHHble Ha ylanaeMbIX Pas/ienax, a Takxe Ha Tex pasjienax, Ha
KOTOPHIX IONXHA GLITh CO3/1aHA HOBAR (haANOBAR CHCTEMA.

Ha 3THX yCTPOACTBaX M3MeHeHb! Tabnuub! pasnenos:
SCsi3 (0,0,0) (sda)

Cnenyloume pasnens: 6yayT oT(opMaTHPOBaHbI:
pa3pen #1 Ha yctpoicTse SCSI3 (0,0,0) (sda) kak ext4
passien #5 Ha ycrpoictse SCSI3 (0,0,0) (sda) kak noak

3aNKCaTh 3MEHEHNS Ha ANCK?

Het

©na

| cumok skpana MpogonxuTe




image20.png
©) debian 11

YcranoBka 6a3080# cucTeMbl

- YcraHoBKa 6a30B0# cHCTEMbI

Tonysexme libc...
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HacTpoiika MeHe Xepa nakeTos

TpH CKaHMPOBAHWK YCTAHOBOMHOTO HOCHTENA HaAEHa MeTKa:
Debian GNU/Linux 11.1.0 Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07

CeRuac Bbi MOXETe NPOCKAHWPOBATE [LOMONHUTENTHBIE HOCHTENM, YTOBLI HX MOXHO GLIIO HCTIONE30BATH U3
MeHe/1kepa NaKeToB (apt). OBLINHO OHW AOMKHBI GLITH OT TOTO Xe CaMOro Habopa, YTO W YCTAHOBOUHBIA
HOCHTeNb. EC/IW HOCKTENeR GOMbLIE HET, TO MOXHO NPOCTO NPONYCTHTE 3TOT WAr.

EC/M BbI XOTHTE NPOCKaHWPOBaTEL APYrOA HOCHTENL, BCTaBLTE €ro cedyac.

[IPOCKaHUPOBATE AONONHATENbHBIA YCTAHOBOHSIA HOCHTENS?

x © Her

na

|| npomonxurs

| cumok skpana BepHyTbca
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HacTpoiika MeHep xepa nakeTos

BuibepuTe 3epkano apxusa Debian, pacnonoxentoe B 6nwkaied K Bam ceTu. MedTe B BUAY, 4TO 3epKano B
Hnuxaiwedn ctpare (unu paxe B Bawe# cobcTBeHHOR) He Beerpa byner Haunyywmum Bbibopom.

Crparia, 8 KOTOPO#i pacnonoxeo 3epkano apxwsa Debian:

Hosan 3enannms =

Hosan Kanesonusa
Hopserus

Nonbwa
Mopryranus
Pecny6nuka Kopes
Pelonbon

Hyccuickan ®epepauns

PymMbinun

Canvsapop i
CesepHan Makegonus

Cepbun
Cunranyp
Cnosakus

Cnosenus

CHUMOK 3KpaHa | Bepuyteca | | Mpogonxuts
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HacTpoiika MeHep xepa nakeTos

BoibepuTe 3epkano apxusa Debian. ECniu BbI He 3HaeTe, C KaKWM 3epKasioM y Bac Hawny4was cBA3b, Beibepure
HaxoAslleecs B Balied CTPaHe WM peruoxe.

06b14Ho deb.debian.org aBnAeTCA XOPOWMM BLIGOPOM.
3epkano apxusa Debian:

mirror.mephi.ru

deb.debian.org

debi
mirror.corbina.net
ftp.psn.ru

rchive.trafficmanager.net

ftp.ru.debian.org
mirror.truenetwork.ru
mirrors.powernet.com.ru
mirror.docker.ru
mirror.surf

CHUMOK 3KpaHa | Bepuyteca | | Mpogonxuts
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HacTpoiika MeHeXXepa nakeTos
Ecnu Bam Heobxoaumo ucnonb3osate HTTP-NpoKcK ANA AOCTYNA K BHELHEMY MUPY, YKaXHTE B 3TOM none
MH(OPMALKIO O NPOKCH. ECNM HET -- OCTaBbTe NoNe NyCThiM.

MiopMaLmIo 0 NPOKCK CeflyeT BEOAUTL B CTaHAapTHoM Bue http://llnons3osatensl:napons1@lysenl:noptl/
Wrcpopmauus 0 HTTP-NpoKCH (ECNH NPOKCH HET — HE 3aNONHAITE):

| cumok skpana

Bepuyteca | | Mpomonxute
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HacTpoiika MeHe Xepa nakeTos

Monyyenne paiina 4 n3 6

Otmena
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HacTpamsaeTtca popularity-contest

CHCTeMa MOXeT OTNPaBNATL Pa3paboTHuKaM AUCTPHEYTUBA AHOHUMHLIE SNIEKTPOHHbIE COOBLIEHNS C
WHbOPMaLMER 0 HaubOsee ACTO HCMONb3YEMbIX BaMM NaKETax B CHCTeMe. 3Ta MHGOPMALMA NOBAMAET Ha TO,
KaKue NakeTbl NONAAyT Ha Nepsbii CD AWCK AUCTPUOYTHBA.

ECnu Bbl NpUMeTe y4acTHe, aBTOMaTHYECKHA CLeHapHii Dy aeT exeHenenbHO OTNPaBAATL CTaTHCTHKY
Pa3paboTimkam AUCTPUBYTHBA. COBPaHHYIO CTaTMCTHKY MOXHO NOCMOTPeTS Ha https:/popcon.debian.org/.

Bbl BCEr/1a MOXETE HIMEHWTE CBOE PelueHHe, BLINONHUB KoManAy: “dpkg-reconfigure popularity-contest”.
Y4acTBOBaTL B ONPOCE 0Ny ASPHOCTH NAKETOB?

® Her

5 na

| cuumox skpana BepuyTbca | | Mpomonxuts
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BLIGOP W YCTaHOBK NPOTPaMMHOTO obecnesenns

B o0 « ycravosxa nporpammoro obecrevonna

3anyck tasksel.
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BriGop NporpamMmHoro obecnedenms

B AlaHHLIA MOMEHT, YCTAHOB/NIEHa TONLKO OCHOBA CHCTEMBI. MICXOAA W3 BaluMX NOTpebHOCTeR, Bbi MOXeTe
BbIBpaTL 0AMH U Gonee U3 yXe FOTOBLIX HaBOPOB NPOFPaMMHOTO obecniedeHus.

BHIGEPUTE YCTaHABNUBAEMOE NPOrPaMMHOE 0GECTIEveHHE:

[] okpyxenue pabouero cTona Debian
[ ... GNOME

[ ... Xfce

[ ... GNOME Flashback
[ ... KDE Plasma

[J ... Cinnamon

[[] ... pabouuit cron MATE
[J ... LXDE

[ ... LxQt

[] web server
SSH-cepsep

CTaHAapTHLIE CHCTEMHbIE YTHAMTHI
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BLIGOP W YCTaHOBK NPOTPaMMHOTO obecnesenns

60p U yCTaHOBKa NPOrpaMMHOro obecnenenus

Monyverue darina 109 us 120
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YCTaHOBKa CHCTEMHOTO 3arpy3umuka GRUB

Moxoxe, 4T0 AaHHan cucTema ByeT eAMHCTBEHHOR HA 3TOM KoMNbioTepe. ECNK 3T0 AeACTBUTENLHO TaK, TO
MOXHO CNIOKORHO YCTaHAB/NMBATh CHCTEMHLIA 3arPy34uk GRUB Ha nepBHYHEIR AUCK (3arPy304HLIA Pa3fien/3anuch
UEFI).

Mpepynpexpenue: ECIM NPOrpaMme yCTaHOBKK He YA1aN0Ch 0BHAPYXXUTL APYTYIO ONEPaLUOHKYIO CHCTEMY,
MMEIOLLLYIOCH Ha KOMNLIOTEPE, TO 3Ty ONEPaLMOHHYIO CHCTEMY HEKOTOPOe BPEeMA Henlb3n byaeT 3arpyauTh.
Mo3pnnee MoXHO GyeT HacTpouTe GRUB BpyUHYIO ANA €€ 3arpy3ku.

YCTaHOBATE CHCTEMHBII 3arpy34iK GRUB Ha nepeuseii Anck?

O Het

® ha

| cuumox skpana

BepuyTeca | | Mpomonxuts
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YCTaHOBKa CHCTEMHOTO 3arpy3umuka GRUB

TIPMLINO BPEMA Hay4MTL TONLKO YTO YCTaHOBNEHHYIO CHCTEMY 3arPyXaThcA. JLNA 3TOr0 Ha 3arpy3ouHoe
YCTPOACTBO GY/eT YCTaHOBNEH CHCTEMHLIA 3arPy34HK GRUB. OGLINHO OH YCTAHABNMBAETCA HA NEPBLIA XECTKUA

Auck (8 3arpy3ounyIo 3anucs/pasaen UEFI). [P Xenanuu MoXHO yCTaHoBMTs GRUB B n1i060e Apyroe Mecto Ha
Aucke, NubO Ha APYrOR AUCK MK HA CMEHHBLIA HOCUTEND.

YCTPOCTBO ANS yCTaHOBKM CHCTEMHONO 3arpy34MKa:
YKa3aTh yCTPORCTBO BPYUHYIO

/dev/sda (scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK

N

CHUMOK 3KpaHa |

Bepuythcs | | Mpomomxuts
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3aBepuIeHUe YCTaHOBKK

HACTPauBaIOTCS aNNapaTHsie YackL...
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3aBepuIeHUe YCTaHOBKK

YcrTaHoska sasepuiena

YCTaHOBKa 3aBepuIeHa, NPULING BPeMs 3arpy3uTh Ballly HOBYIO CHCTeMy. U3BNIEKHTE YCTaHOBOHbIE
HOCHTENW, 4TOBbI CHCTEMa CMOINIa 3aTPY3HTECA.

N

| chumok sxpana Bepuythca | | Mpoponxwts |
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GNU GRUB, Bepcus 2.04-20

#Debian GNU/Linux
Advanced options for Debian GNU/Linux

Menonesyiite knasvuwn T v | ans nepemewerns no nyHkTam.
HaxuuTe denterh ana sarpyski BuGpaHHon OC, &e) ANA PEAKTWPOBAHWA KOMaHA A0 Sarpysku
VAN GCH ANS NOAYYEHWS KOMGHAHOW CTROKW.
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Tpadweckuii KoHTponnep: VMSVGA
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O6sop B Tepmunan v 17,29 Hon6ps 08:13

ot operl@operatorl: ~

~$ lsb_release -a
No LSB modules are available

Debian

Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
11

bullseye

~$
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k) Tepmunan v N, 29 Hosbps 08:16

operl@operatort: ~

~$ sudo apt update

Mol Monaraem, 4TO Baw CUCTEMHbid GAMWHMCTPATOP W3/OXW BaM OCHOBbI
oesonacHocT. Kak npasuno, BCE CBOAMTCS K TPEM Criepylowdm npasnaM

k1) YBaXaiiTe 4acTHyo Xu3Hb OPYruX
J2) NymaitTe, npexae 4To-To BBOAMTH
3) C 60MbLOJ BNACTb NPUXOQUT GONbUAS OTBETCTBEHHOCTH

[sudo] napone pnsi operl
Nonpodyiite ews pas
[sudo] napone pnsi operl
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ol

operl@operatorl: ~

operigoperatori:~$ sudo apt update

s nonaraem, uTo Baw cucTemubiit
oesonachocT. Kak npasuno, sce

k1) YBaxaiiTe 4acTHyo Ku3Hb
%2) fiymaiiTe, npexpe 4To-TO

AAMUHWCTPATOP W3NOXUN BaM OCHOBHI

CBORMTCA K TPEM CriefylowuM npasunam:

APYTUX.
BBOAUTH.

J3) C 60NbWOMA BNACTLIO NPUXOAUT BONBUAA OTBETCTBEHHOCTS.

[sudo] naponb pnsi operl
NonposyiTe ewg pas.
[sudo] naponb pnsi operl
NonposyiTe ewg pas.
[sudo] naponb pnsi operl

sudo: 3 incorrect password attempts

operi@operatorl:~$ su
Napons :
root@operatorl:/home/operl# J|
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o} operl@operatorl: ~ Q|l=s

Mbi nonaraeM, 4TO BaW CUCTEMHbIA GMUHWCTPATOP W3NOKWN BaM OCHOBHI
6e3onacHocTM. Kak Npaswfio, BCE CBOQMTCH K TPEM CEAyoWAM Npaswnam:

K1) YeaxaiTe 4acTHyo X43Hb APYrMX.
k2) flymaiiTe, npexne 4TO-TO BBOAMTH.
%3) C 60MbWOA BNACTL NPUXORMT GOMbWAR OTBETCTBEHHOCTH.

[sudo] napone mns operl

MonpobyiTe ewd pas.

[sudo] napone mns operl

MonpobyiTe ewd pas.

[sudo] napone mns operl

sudo: 3 incorrect password attempts

operl@operatorl:~$ su

Napons :

root@operatorl:/home/operl# apt update

Cyu:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Cyu:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease

Cyu:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
YTeHue CNUCKOB NakeToB.. MOTOBO

MocTpoeHne nepesa 3aBUCHMOCTEd.. FOTOBO

YTenue MHPOPMAUMM O COCTORHUK.. (OTOBO

BCe naKeTh MMeT MOCNEAHME BEPCMM.

root@operatorl: /home/operl#
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ot operl@operatorl: ~ Q = x

root@operatorl:/home/operl# apt install htop
YTEHWE CMIMCKOB NAKeTOB.. FOTOBO
MoCTpoEHUE AepeBa 3aBUCHMOCTEN.. FOTOBO
YTeHUE MHQOPMALMA O COCTOSHUM.. [OTOBO
pennaraemsie nakeTsi:
n-sensors strace
Cnenyouve HOBHE nakeTs GYnyT ycTaHosfeH!
htop
OGHOBNEHO O MAKETOB, YCTAHOBNEHO 1 HOBHX MAKETOB, ANA YAGNEHUA OTMEYEHO O MAKETO
B, W O NakeTos He OOHOBMEHO
HeooxoguMo ckauaTh 127 kB apxusos.
fMocne [aHHOM OMEpaUMu OGbEM 3aHATOrO MCKOBOTO MPOCTPAHCTBA BO3PACTET Ha 328 kB.
Mon:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 htop amde4 3.0.5-7 [127 k
B]
Monyuewo 127 kB 3a 0c (396 kB/S)
BHOOp paHee He BHOPaHHOro maketa htop
(UTeHMe 0a3bl MAHHLX .. Ha aHHbI MOMEHT ycTaHoBfiewo 144953 ¢aiina u kaTanora.)
MoAroTosKa K pacnakoske ../htop 3.0.5-7 amded.deb ..
PacnakoswisaeTca htop (3.0.5-7)
HacTpausaeTcs naker htop (3.0.5-7)
00pabaTHBaNTCA TPUTreps Ans mailcap (3.69) ..
00padaTeBanTCA TPUrrep Ana desktop-file-utils (6.26-1) ..
00padaThBanTCA TPUrrep Ana hicolor-icon-theme (6.17-2) ..
06pabaTHBAlTCA TPUrreps Ans gnome-menus (3.36.0-1)





image42.png
A operl@operatorl:

06padaTHBaNTCA TPUrreps ANA gnome-menus (3.36.0-1) ..
O6padaTuBanTCs Tpurreps Ans man-db (2.9.4-2)
root@operatorl:/home/operl# apt install cur
MocTpoenue nepesa 3asucuMoCTeM.. MOTOBO
YTeHMe WHOOPMALMK O COCTORHUM.. FOTOBO
Cnenywouve HOBHE NakeTs GynyT ycTaHoBnes
curl
06HOBNEHO © NaKeTOB, YCTaHOBNEHO 1 HOBbIX NAaKeTOB, ANA YAaneHus OTMeyeHo O NakeTo
B, W O NaKeToB He OOHOBNEHO
HeobxonuMo CkavaTb 272 kB apxwusos.
Mocne NaHHOW ONepauMy O6bEM 3aHATOrO AUCKOBOrO NPOCTPAaHCTBA BO3PAcTET Ha 441 KB
Mon:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 cu
rl and64 7.74.0-1.3+deblluls [272 kB]
Nonyuewo 272 kB 3a Oc (804 kB/s)
BLOOp paHee He BWOpaHHOrO nakeTa curl.
(YTeHue 6asbl NaHHHX .. Ha NaHHbA MOMEHT ycTaHosneHo 144964 gaiina W Katanora.)
MonroToska K pacnakoske ../curl 7.74.0-1.3+debl1uld_amd64.deb ..
PacnakosmisaeTca curl (7.74.0-1.3+debl1uld) ..
HacTpawsaeTcs naker curl (7.74.0-1.3+deblluld) ..
O6padaTuBanTCs TpUrreps Ans man-db (2.9.4-2) ..
root@operatorl:/home/operl#
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ot operl@operatorl: ~ Q x

Nonyueno 272 kB 3a Oc (804 KB/S)
BHIOOP paHee He BHOPaHHOro nakera curl
(UTeHue Gassi NaHHLIX .. HA [aHHb MOMEHT yCTaHoBnewo 144964 ¢aiina u KaTanora.)
MoAroToBKa K pacnakoske ./curl 7.74.0-1.3+debllul4_amd64.deb ..
PacnakossiBaeTcs curl (7.74.0-1.3+deblluld) ..
HacTpausaeTcs naker curl (7.74.0-1.3+deblluld)
06pacathBanTCA TpUrreps Ana man-db (2.9.4-2) .
root@operatorl:/home/operl# apt install git
YTeHWe CNUCKOB NaKeToB.. [OTOBO
NlocTpoeHue fepesa 3aBUCUMOCTEN.. [0TOBO
YTeHue MHQOPMALUM O COCTOSHUM.. FOTOBO
BynyT YCTaHOBMEHs CnefylouMe MONOMHATENbHbE MaKeTh:
git-man liberror-perl patch
Npennaraemsie NakeTh:
git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk
gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn ed diffutils-doc
Cnepywouve HOBHE nakeThl GYAyT yCTaHOBNEHs!
git git-man liberror-perl patch
0GHOBNEHO © NaKeTOB, YCTAHOBNEHO 4 HOBHX NAKeTOB, ANA YAANeHUs OTMEYEHO © NakeTo
5, ¥ O NaKeTOB He OGHOBNEHO
HeoGXopuMo ckauaTh 7 562 kB appffos
fMocne paHHO Onepauum 06w ATOrO QUCKOBOrO NPOCTPaHCTBa BO3PAcTET Ha 38,4 MB

XoTuTe npogonkuTb? [M1/H]
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root@operatorl:/home/operl# apt upgrade

YTeHWe CNUCKOB NaKeToB.. MOTOBO

locTpoenue fepesa 3aBUCUMOCTEid.. OTOBO

YTeHue MHPOPMALMN O COCTOSHMU.. MOTOBO

PacyéT oGHOBMIEHUA.. M0TOBO

06HOBNEHO © NaKeTOB, YCTAaHOBNEHO © HOBbIX NAaKeTOB, ANA YAaneHus OTMEYeHO O nake
B, W O NakeToB He OOHOBNEHO.

root@operatorl:/home/operl# apt autoremove

locTpoenue fepesa 3aBUCUMOCTEid.. OTOBO

YTeHue MHPOPMALMN O COCTOSHMU.. MOTOBO

06HOBNEHO © NaKeTOB, YCTAaHOBNEHO © HOBbIX NaKeTOB, ANA YAaneHUs OTMEYeHO O nake
B, W O NakeToB He OOHOBNEHO.

root@operatorl:/home/operl# apt autoclean

YTeHne CNUCKOB NaKeToB.. MOTOBO

locTpoeHue fepesa 3aBUCUMOCTEid.. MOTOBO

YTeHue MHPOPMALMN O COCTOSHMU.. MOTOBO

root@operatorl:/home/operl# |
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root@operatorl:/home/operl# git
git version 2.30.2
root@operatorl:/home/operl# [
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root@operatori:/home/operis curl --version

curl 7.74.0 (x86_64-pc-Linux-gnu) Libcurl/7.74.0 Opt Lib/
21.0 (+libidn2/2.3.0) libssh2/1.9.0 nghttp2/1.43.0 librtmp/2
Release-Date: 2020.12-09, security patched: 7.74,0-1.3+deb11u14
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https inap inaps Ldap ldaps mqtt pop3 popds rtmp rtsp scp sftp sub smb
s sntp sntps telnet tftp

Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HTTP2 HTTPS-proxy TON IPV6 Kerberos Largefile Libz NTLM NTLM WB PSL S
PNEGO SSL TLS-SRP UnixSockets

root@peratorl:/home/operl#

1 brotli/1.0.9 libidn2/2.3.0 libpsl/0.
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ceut| 4.18]  Tasks: 98, 230 thr; 1 running
eI INEETTT]1111839M/1.926]  Load average: 0.60'6.61 0.05
swpl OK/975M]  Uptine: 00

77 operd 20 © 304 43896 /952 5 0.
1 root 20 098444 10316 7768 S 0.0 0.

206 root 20 050692 18508 15064 S 0.0 0.9 0:00.21 /lib/systend/systend-journald

234 root 20 023600 6588 4004 S 0.0 0.3 0:00.05 /Lib/systend/systend-udevd

243 systend-t 20 © 33568 6040 5316 5 0.0 0.3 0:00.63 /lib/systend/systend-tinesyncd

249 systend-t 20 © 33568 6040 5316 5 0.0 0.3 0:00.80 /lib/systend/systend-tinesyncd

398 root 20 0 2314 9888 69245 0.0 0.5 0:00.03 /usr/libexec/accounts-daemon

460 avahi 20 0 7328 3524 31725 0.6 0.2 0:00.03 avahi-daenon: running [operatorl.loca

461 root 20 0 6744 2768 2564 S ©.6 0.1 0:00.00 /usr/sbin/cron -f

402 messagebu 20 © 9856 5996 3980 5 0.0 0.3 0:00.44 /usr/bin/dbus-daemon --system --addre

403 root 20 0 247417120 14744 S 0.0 0.8 0:00.21 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

406 root 20 0 230M 9972 6608 'S 0.0 0.5 0:00.69 /usr/libexec/polkitd --no-debug

408 root 20 0 2154 4084 3368 S 0.0 0.2 0:00.03 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

410 root 20 0 227M 6168 5636 S 0.0 0.3 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control

411 root 20 0 2314 9888 69245 0.6 0.5 0:00.01 /usr/libexec/accounts-daenon

413 root 20 0 230M 9972 6608 S 0.8 0.5 0:00.00 /usr/libexec/polkitd --no-debug

415 root 20 022208 7156 62325 0.0 0.4 0:00.09 /Lib/systend/systend-logind

416 root 20 0 384 14588 10552 S 0.0 0.7 0:00.03 /usr/libexec/udisks2/udisksd

418 root 20 014616 024 44165 0.0 0.2 0:00.01 /sbin/wpa_supplicant -u -s -0 /run/wp

419 avahi 0.0 0.0 0:00.

05 :00.00 avahi-daemon: chroot helper
F---------l*
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HacTpansaetca Lightdm
MeHe[ep MMChees -~ 3TO NporpawMa, KOTOPas ODECTEMBAET BOSMOKHOCTL FPAPIECKOTO BXORA &

cHcTemy ana X Window System.

IlakHbili X-CEpBEp MOKET OGCYKWEATL TOMLKO OLIWH MEHEIINED AWCIIEES, HO YCTHOBNEHO HECKOMEKO
NaKeTOs MeHenXepos QuCTMees . NOXANYWCTa, SHOSPHTE MeHENKep AWUCTNEes, KOTOPu AOMKeH
3aNYCKATLCA MO YMOTUEH.

HECKONbKO MEHEIXEpOB WCTIEEs MOTYT 3aMyCKATLCA OTHOBPEMEHHO, ECTH OHW HACTPOEH Ha
OGCNyKWBaHME PasHsX CEDREPOB; UTOOH MOGHTLCA 3TOTO, HACTPOATE MEHEIXep auchnees
COOTRETCTBEHHO, OTPENAKTUPYITE WX CUEHADH WHWLMATH3AWM B /etc/init.d W OTKIKWATE MPOBEPKY

MeHeIxepa [uCTees Mo yMONUaHIO.

Mevenxep mvcnnees mo yMonuaHio:

ﬁdm}

<0k>
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O63op [ Tepmunan v BT, 13 ¢pespans 19:11

[ oper@debian: ~

:~$ sudo apt update
[sudo] napone ans oper:
Nonposyire ewt pas.
[sudo] napone ans oper
sudo: no password was provided
sudo: 1 inco ct password attempt

1§ su
Napons :
root@debian:/home/oper# sudo apt update
Cyu:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease

/deb.debian.org/debian bullseye InRelease

: ://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
UTenme cnuckos nakeos.. FoToBO
MocTpoexue pepesa 3asucuMocTeir.. MoToBO
[Urenme uHgopMauMu 0 COCTORHMM... FOTOBO
Bce nakerw wmenT nocnepwue sepcun.
root@debian: /home/oper#
exit
~$ mkdir tets directory
i~$
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Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)

Install
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Accessible dark contrast installer menu >
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Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default
language for the installed system.

Language:

Norwegian Nynorsk -  Norsk nynorsk ]
Occitan - Occitan

Persian E—

Polish - Polski

Portuguese - Portugués

Portuguese (Brazill - Portugués do Brasil

Punjabi (Gurmukhi) - Ut

Romanian - Romana

Serbian (Cy - Cpncku

Sinhala - Bomg

Slovak - Slovencina

Slovenian - Slovenscina

Spanish - Espaiiol

Swedish - Svenska -

Screenshot | GoBack || Continue
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BLibepuTe MecToHaxoXAeHMHe

BLIGpaNHOE MECTONONIOKeHWe Gy/1eT y4TEHO NP HACTPOAKE 4ACOBOTO NOACA W CO3/aHKK CIMCKA NIPW BIGOPe
CHCTeMHOR NOKanW. OBLINHO, IAECk YKAILIBACTCH CTPaHA, B KOTOP

JlaHHLIA COKPALLEHHLIA CIUCOK OCHOBAH Ha BLIBPAHHOM BaMK A3bike. BhibepuTe "Apyran”, ecnu Bawero
MECTONONOXEHHA HET B CIUCKe.

CTpara, 06NACTb WAM PErmoH:

Poccuitckan ®efepauus S
Ykpauna

npyras

CHUMOK 3KpaHa BepHyThca
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Hactpoiika Knasmatypsi

BblbepuTe KNBUATYPHYIO PACKNAAKY:
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Hopeexckan
Mepcupckan
DUANNNUHCKAR
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